**ПАМЯТКА**

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ЭКСПЛУАТАЦИИ/ТРАНСПОРТИРОВКИ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Виктория МСК»**, именуемое в дальнейшем **«Продавец»**, в лице генерального директора Шевчук Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего от своего имени, с другой стороны, именуемый в дальнейшем **«Покупатель»**, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение к договору купли-продажи о нижеследующем:

1. **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

* До момента начала производства монтажных работ, Товар/Изделия должен(-ы) храниться в заводской упаковке, в горизонтальном положении (на ровной и чистой поверхности), вне зависимости от типа Товара/Изделия;
* Дверные полотна в заводской упаковке складываются без прокладок, друг на друга. В одной стопке не допускается хранение более 8 дверных полотен. Дверные полотна со стеклами должны храниться сверху;
* Запрещено хранение Товара/Изделий в помещениях, где производятся или будут производиться любые строительные работы;
* Вертикальное хранение карнизов, корон, капителей, изделий из ППУ (пенополиуретана) – запрещено;
* Температурный диапазон на объекте от +18°С до +30°С;
* Относительная влажность на объекте от 30% до 70%;
* Не допускается резкий перепад температуры в месте хранения Товара/Изделий;
* Запрещено хранение и эксплуатация Товара/Изделий в близи нагревательных приборов и источников открытого огня, так как Товар/Изделия относится к группе легко воспламеняющихся Товаров;
* Не допускается длительное соприкосновение Товара/Изделий с водой и горячими предметами, температура которых превышает 65°С, что может привести к оплавлению, деформации или отслоению финишного покрытия от Товара/Изделий;
* Поверхность Товара/Изделий следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, предназначенных для ухода за лакированной мебелью или мебели из натурального дерева (при финишном покрытии – шпон). Чистить и протирать Товары/Изделия моющими средствами на основе абразивных порошков - запрещается;
* Не допускается грубое механическое воздействие на поверхность Товара/Изделий, равно как и их контакт с кислотами, щелочами, растворителем, ацетоном, бензином, спиртосодержащими и другими агрессивными составами;
* Эксплуатация межкомнатных дверей как входных (вне зданий и сооружений) и в т.ч. как вторая «тамбурная» дверь запрещается;
* При эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях с повышенной влажностью (ванной и т.д.) необходимо принять меры по соблюдению влажности и своевременного ее удаления;
* Для очистки от загрязнений (пыли, следов пальцев, разводов) деталей из стекла или на его основании необходимо применять мягкую ткань(без жестких включений) или губку, смоченную в нейтральном мыльном растворе или специальное средство для очистки стекол;
* При сезонном смене климата (осень, весна) при включении (выключении) систем отопления в жилых помещениях происходит резкое изменение температуры и влажности воздуха, что может привести к появлению микротрещин на натуральных покрытиях, незначительному изменению деталей дверного полотна и его в целом. Данные изменения не влияют на эксплуатационные характеристики изделия. Также возможно отклонение в горизонтальной плоскости не более, чем на 5 (пять) мм. При установлении постоянной допустимой влажности и температуры в помещении, изменения станут обратимыми;

1. **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

* При самостоятельной транспортировке Товара/Изделий, необходимо обеспечить их защиту от загрязнения, механических повреждений, увлажнения, атмосферных осадков. Размещать необходимо на ровной и чистой поверхности. Дверные полотна должны находиться в вертикальном положении, а погонажные и комплектующие изделия в горизонтальном положении;
* При транспортировке дверных полотен с витражными стеклами и/или со стеклами с «фацетными элементами», в составе партии, необходимо складывать верхним (последним) в стопке. Двери в стопке должны складываться от большего по длине и/или ширине снизу, к меньшему по геометрическим параметрам к верху;